Informace č. 01
Dne 4. dubna 2011 se uskutečnilo závěrečné jednání pracovní komise pro výběr firmy na opravu ležaté kanalizace, která je v havarijním stavu. Pracovní komise, ve složení J. Jouja, Ing. P. Heršic, V. Šedivý, M. Urban, J. Valeš, JUDr. J. Valsa (předseda) a Ing. M. Vozábal (místopředseda), vybrala pro realizaci zakázky firmu SEBAK spol. s.r.o. (zápisy z výběrového řízení včetně cenové nabídky firmy SEBAK jsou k nahlédnutí v kanceláři BD v úředních hodinách).
[bookmark: _GoBack]Ve prospěch firmy SEBAK mj. rozhodla také skutečnost, že na zhotovené dílo poskytuje nadstandardní záruku 60 měsíců (5 let), což je téměř o polovinu více, než byly ochotny poskytnout ostatní přihlášené firmy.
Práce budou zahájeny v měsíci květnu a potrvají zhruba 20 dnů. Jejich zahájení bylo pozdrženo komplikacemi s vyklizením místnosti po zesnulém MUDr. Novákovi (úmrtí notáře a předání věcí novému). Nová notářská kancelář po prostudování odborného posudku záležitost vyhodnotila jako neodkladný úkon a místnost byla za účasti notářské tajemnice protokolárně vyklizena (protokol je k nahlédnutí v kanceláři BD v úředních hodinách). V mezidobí bude provedena prohlídka topení a příprava na rekolaudaci (změnu užívání) místností v suterénu.
Firma Sebak, spol. s r.o. zahájila svou podnikatelskou činnost v Brně v roce 1994. Jejím hlavním oborem je poskytování komplexních služeb v oboru kanalizace. 
Má bohaté zkušenosti z oblasti úsekových bezvýkopových oprav (sanací) potrubí do DN 400 mm, prováděných invertováním různých typů rukávců napuštěných umělou pryskyřicí, která ztvrdne přímo na stavbě v kontaktu s teplou vodou. Opravy jsou rutinně prováděny na vnitřních i veřejných kanalizacích a splňují ta nejnáročnější kritéria na kvalitu a životnost zhotoveného díla. Touto metodou jsou schopni opravovat takřka veškeré svislé a ležaté vnitřní kanalizace; pro představu uvádí tyto:
· ležaté domovní přípojky na veřejné kanalizaci
· dešťové svody ze středu domů
· vnitřní kanalizace umístěné v suterénech budov
Vlastní aplikace bezvýkopové technologie v opravách celých nebo částí úseků potrubí kanalizace lze popsat jako vytvoření vnitřní vložky potrubí, která kopíruje jeho vnitřní tvar a tvoří jeho novou stěnu. Vložkou je kontinuální bezešvý rukávec zavedený do současného potrubí, jehož výztuží je pletenina ze syntetických vláken, nasycená vhodnou pryskyřicí. Po vytvrzení pryskyřice vzniká kompozitní materiál vložky s optimálně navrženou tloušťkou stěny. Tímto vzniká v rekonstruovaném potrubí nové potrubí z tvrzeného plastu, vykazující mimořádnou kruhovou tuhost s částečnou nebo plnou statickou únosností potrubí, dostatečně pružné a s výbornou transportní schopností kapaliny v potrubí, odolávající abrazi a řadě chemikálií. Takto zrenovované potrubí vyniká životností v řádu desítek let (udávaná laboratorní životnost výrobcem 50-80let). Po vlastní aplikaci této technologie je vždy provedena inspekce TV kamerou.
V současné době má firma šedesát stálých zaměstnanců v provozovnách, pokrývajících svým dosahem území celé republiky. Pro zajištění operativní a okamžité pomocí zákazníkům je v pohotovosti stálá havarijní služba (24 hod/denně 7dní v týdnu).

